LED显示屏采购需求
一、采购背景与必要性
学校一会议室现用显示设备为2021年6月采购的86英寸交互智能平板一体机，配置为Intel Core i5-8400处理器、8GB内存。该设备已使用五年多，主要存在以下不足：
一是显示尺寸与分辨率不足。86英寸屏体在10人以上会议场景中，后排观看文字材料（公文、表格、PPT正文）时字号偏小，无法满足文字清晰显示要求。
二是整机算力不足。i5-8400为第八代处理器，8GB内存运行会议软件、多窗口文档与投屏接收时明显卡顿，无法满足视频会议需求。
三是接口与会议适配性弱。现有接口数量和类型难以同时接入会议终端、笔记本、摄像机等设备，切换繁琐。
该会议室承担学校会议、专题汇报、视频会议及对外接待等任务，使用频次高、参会人数多。根据实际需求，拟采购135英寸小间距LED一体化显示终端1台，替换现有86英寸一体机，提升文字显示清晰度与视频会议保障能力。
二、采购功能需求
本项目采购135英寸LED一体机1台，包含：
显示终端主体：135英寸小间距LED一体化显示终端（内置ops模块、安装支架）；
还需具备：无线投屏功能；视频会议高清摄像功能；视频会议功能等。
三、技术要求
投标产品应原厂整机一体化的小间距LED显示终端（整机一体化指：无需额外配置单独的配电柜、视频处理器、电脑、音响、发送卡、时序电源等），不接受传统LED模组拼装、不接受加装其他外部设备的非一体化方案。下表所列指标为最低要求，投标人须提供产品彩页、检测报告或原厂参数证明作为佐证，实际参数以验收实测为准。
1. 135英寸LED一体显示终端
	序号
	项目
	技术要求

	1
	屏体尺寸
	1. 对角线尺寸≥135英寸

	2
	点间距
	≤P1.563，保证3米观看距离下文字笔画清晰、无颗粒感

	3
	分辨率
	物理分辨率≥1920*1080；优先选用2K及以上分辨率产品

	4
	封装工艺
	采用显示面板COB集成封装，RGB全倒装设计，具备防撞、耐磨、耐冲击特点，满足使用高可靠性要求；电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作；前全维护、前安装设计，灯板与三合一板硬连，支持热插拔；（需提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）

	5
	亮度
	白屏亮度≥600cd/m²，100~600cd/㎡可调，亮度均匀性≥98%

	6
	对比度
	≥15000:1

	7
	刷新率
	≥3840Hz，会议拍摄与摄像机取景下无摩尔纹、无水波纹

	8
	灰度与色深
	灰度等级≥13bit；色温1000K-14000K可调

	9
	色域与视角
	色域覆盖率≥100% NTSC；水平、垂直可视角度均≥170°，支持 HDR 2.0 高清显示，防蓝光危害等级RG0级

	10
	屏体平整度与坏点
	模组间平整度≤0.1mm；坏点率≤1/10000，交付时无连续坏点

	11
	维护方式
	前全维护、前安装设计，灯板与三合一板硬连，支持热插拔，单模组可正面拆卸更换，无需拆卸整屏

	12
	整机系统
	内置系统≥Android 13.0，CPU≥八核，内存≥8G，存储≥64G。

	13
	计算模块
	配套OPS/插拔式电脑模块：满足 4K 视频会议与资料播放，弥补原一体机算力不足）：CPU≥Inter酷睿I5 12代CPU，主频≥1.7GHz，内存≥16GB，硬盘≥256G，视频输出具备 HDMI 2.0 及以上接口，可输出 4K@60Hz 信号；可流畅运行主流视频会议等主流客户端 4K 模式，同步完成 4K 视频播放、大容量 PPT/PDF 资料展示及多窗口办公，不出现卡顿、掉帧、音画不同步；

	14
	接口配置
	USB2.0≥1，USB3.0≥2，Type-C≥1，HDMI 2.0 IN≥1，HDMI 1.4 IN≥3， HDMI 2.0 OUT≥1，3.5音频输出口≥2，3.5音频输入口≥1，RS232接口≥1，POE≥1，USB out≥1，RJ45≥2

	15
	网络与无线
	支持WiFi 6双频（2.4G/5G）、蓝牙5.0及以上；手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持9个画面同屏展示，最多可连接32台设备；支持Windows、mac os、统信UOS、麒麟OS主流PC系统无线投屏，无线传屏器及软件投屏最大可支持4K@30分辨率投屏；支持近场发现快速投屏功能，电脑可自动发现附近可投屏设备，无需连接同一网络（WIFI P2P技术）无需输入连接码即可完成投屏（提供权威第三方检测报告，加盖公章）

	16
	BYOM功能
	设备除支持常规视频会议软件外，还需支持BYOM会议功能，用户电脑支持通过无线传屏器，传屏软件客户端或有线，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入第三方视频会议中；（需提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）

	17
	软件功能
	支持近场发现快速投屏功能，电脑可自动发现附近可投屏设备，无需连接同一网络（WIFI P2P技术）无需输入连接码即可完成投屏；（提供权威第三方检测报告，加盖公章）。支持SIP/H.323协议对接内部私有化视频会议系统；（提供权威第三方检测报告，加盖公章）。支持集控管理平台软件对接，实现批量设备管理、远程巡检、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能；（提供证明或功能说明函，加盖公章）支持根据需求设定显示屏个性化主界面，支持自定义背景，并添加视频、图片、时间、二维码、文本、会议预约信息、内嵌网页等内容。无线投屏后可自动切换至投屏界面无需手动切换；（提供证明或功能说明函，加盖公章）

	18
	音频
	内置≥4.2声道扬声器（内置音箱≥6个），总功率≥120W，全频音箱采用缝隙发声方式；同时预留不少于两个3.5音频输出口和1个3.5音频输入口供客户接自己的音频设备；（需提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）

	19
	控制与管理
	支持遥控器、墙面按键及中控系统控制；设备需支持集中管控平台，平台可支持查看设备状态，快速故障排查，设备资产追踪，自动巡检掌握全部设备情况，设备巡检报告，USB口禁用、不允许修改设备设置、不允许安装应用、广告弹窗拦截等；（需提供证明或功能说明函，加盖公章）

	20
	安装结构
	壁挂或落地钢架安装，结构件承载能力满足整机重量要求；安装前须核算墙体承重，必要时做加固处理，费用含在报价内

	21
	安全与认证
	整机需通过中国国家强制性产品认证(CCC)以及中国节能认证(CQC)、需具备最新GB认证（需提供证明）

	22
	功耗
	待机功耗≤0.5W；投标人须提供整机最大功耗与平均功耗数据，供配电负荷核算

	24
	兼容性
	[bookmark: OLE_LINK1]为确保设备视频会议的兼容性、稳定性，视频会议软件需与硬件屏幕为同一厂家品牌


2. 无线投屏器：
1) 单按钮设备，免驱动安装；
2) 接头USB-A、Type-C可选；
3) 最快启动时间≤3s，传输延迟≤80ms；
4) 支持 Windows、安卓、iOS、macOS 多终端投屏，最高支持4K高清投屏；
5) 与LED显示终端同一品牌，配套使用。
6) 支持BYOM会议功能
3. 视频会议软件：
1) 支持 Windows、安卓、iOS、macOS 多系统；
2) 支持不少于100人在线；
3) 支持接入会议室局域网，可和 LED 屏、视频会议系统联动；
4) 为保证会议系统稳定性、兼容度，视频会议软件需与一体机为同一厂家品牌产品
4. 高清云台摄像机：
1) COMS传感器≥1/2.8英寸、有效像素≥207万像素；
2) 画面输出分辨率≥1080P60(1920*1080)，并向下兼容720P等多种分辨率；
3) 采用长焦镜头，水平视场角≥72.5°，垂直视角≥44.8°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍；
4) 支持水平、垂直翻转功能，支持背光补偿功能，支持自动白平衡, 支持手动调整白平衡，设置室内,、室外、一键式、 指定色温；
5) 支持预置位过程图像冻结功能，摄像机可设置≥255个预置位，预置位精度≤0.1°；
6) 支持人形追踪，智能取景、手势识别；
7) [bookmark: _GoBack]支持多种方式控制摄像机，包括但不限于RS232、网络、USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议；
8) 接口：≥1路10M/100M自适应RJ45接口（支持POE）、≥1路RS232接口、≥1路DC电源接口，视频输出接口≥1路USB 3.0 Type-C、1路HDMI 1.3a。
四、功能与配套要求
1.显示与会议功能。终端应支持全屏、单画面、多画面分屏显示；支持PPT、Word、Excel、PDF等文档直读；支持白板批注与无线传屏。视频会议场景下，须保证OPS模块独立运行会议客户端，画面无拖影、无卡顿，可与会议室现有摄像机、全向麦克风、音响对接。
2.系统兼容。终端及OPS模块应兼容学校现有视频会议平台与办公软件环境，投标人须在投标文件中说明兼容性测试情况，并在验收阶段完成不少于30分钟的实际会议联调。
3.集控对接。终端应支持接入学校多媒体集控平台，实现统一开关机、信号源切换、使用状态与故障告警上报；如现有平台需对接开发，费用含在报价内。
五、商务与服务要求
1.交付与工期。合同签订后30日内完成到货、安装、调试并交付使用；因会议室使用安排需分时段施工的，中标人须服从学校统一调度。
2.质量保证。整机及屏体质保不少于3年，质保期自验收合格之日起计算。质保期内因产品质量原因造成的故障，免费维修或更换；屏体出现超出约定坏点率的，免费更换模组。
3.售后响应。提供7×24小时服务热线，接到报修后2小时内响应、4小时内到达现场、24小时内修复；不能按期修复的，提供备用显示设备或替代方案，保障会议使用。
4.备品备件。质保期内储备不少于2块同型号LED模组及配套电源、接收卡，作为应急备件。
5.培训。交付时提供不少于2次现场培训，内容包括开机与关机流程、信号源切换、无线投屏、视频会议启动与常见故障处理、日常清洁与保养，并留存培训记录与签到表。
6.服务资质。投标人须提供产品原厂授权或供货证明，具备本地化服务能力。
六、验收要求
1.到货验收。核对品牌、型号、数量、外观及随机资料（合格证、说明书、保修卡、检测报告），与合同一致方可进场安装。
2.安装验收。安装位置、支架固定、线缆敷设、配电接线符合安全规范，屏体平整、无倾斜、无松动，表面无划伤。
3.功能验收。逐项测试开关机、信号源切换、无线投屏、四分屏、白板批注、音频输出、集控对接，并完成一次不少于30分钟的视频会议实机联调。
4.试运行。安装调试完成后连续试运行不少于72小时，试运行期间无黑屏、花屏、掉线、异常重启等问题；发现的问题整改闭环后方可组织竣工验收。
5.资料移交。移交产品合格证、说明书、检测报告、保修凭证、接线图、集控配置说明及培训记录，一式两份。
七、报价与其他要求
1.报价方式
只对LED一体机进行报价，采用含税全包价。报价还应包含：计算模块、投屏功能、摄像功能、视频会议功能、支架、辅材、运输、拆旧搬运、安装调试、系统联调、培训等全部费用。学校不再另行支付其他费用。
2.预算金额
本项目预算为人民币14.8万元，报价超过预算的按无效报价处理。
3.现场踏勘
建议投标人在报价前踏勘会议室现场，核实安装墙面尺寸与承重、供电容量、网络点位、原有线缆走向及旧设备拆除条件；因未踏勘导致的尺寸、辅材或施工偏差，由中标人自行承担。
4.其他
本项目采购需求未尽事项，按学校采购管理规定及合同约定执行；投标产品参数与彩页不一致的，以现场实测和验收结论为准。

                                                                                                                                                                                                                         
